**Раздел 1. Ремонт верхней одежды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| код | Наименование работы  | Цена в руб. |
| Пальто, полупальто, куртка (зимнее; с утеплителем д/с) | Пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ |
| Из любых матер. | Из натуральной кожи, замши, шелк, бархата, пуховые изд. | Из любых матер. | Из натуральной кожи, замши, шелка, бархата  |
|  |  **Ремонт воротника:** |
| 1-1 | Отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника, капюшона  | 22 | 28,6 | 16,5 | 21,5 |
| 1-2 | Изготовить новый воротник и соединить с изделием  | 33 | 39,6 | 22 | 26,4 |
| 1-3 | Изготовить новый капюшон и соединить с изделием  | 44 | 57,2 | 33 | 39,6 |
|  |  **РЕМОНТ РУКАВОВ:*****(стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель в ценах не учтена )*** |
| 1-4 | Изготовить или отремонтировать манжеты и соединить с рукавами | 15 | 19 | 13 | 17 |
| 1-51-5а | Укоротить рукава с простым оформлением низаТо же, рукава с хлястиками, манжетами, шлицами | 14,519,5 | 18,525,5 | 12,517,5 | 15,523 |
| 1-61-6а | Изменить ширину рук.,не выпарывая из проймТо же, с манжетами ,шлицами  | 1422 | 18,528,5 | 1319,5 | 17,625,5 |
| 1-71-7а | Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их частично их проймыТо же, с манжетами , шлицами  | 20,530,5 | 27,533,5 | 18,522,5 | 2429 |
| 1-8 | Изменить положение неправильно вшитых рукавов | 38,5 | 49,5 | 33 | 42,5 |
| 1-9 | Изготовить новые рукава и соединить с изделием | 49,5 | 63,5 | 44 | 52,5 |
| 1-10 | Изменить линию проймы и обработать обтачкой | 27,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| 1-10а | Удлинить за счет обтачки | 32 | 29,5 | 14 | 19,5 |
| 1-10б | Изменить линию проймы , выпарывая рукава уточняя боковые | 51,5 | 62,5 | 46 | 56 |
| 1-10в | Обработать низ бейкой | 11 | 14 | 11 | 14 |
|  |  **РЕМОНТ КАРМАНОВ:*****(цены установлены на ремонт одного кармана )*** |
| 1-11 | Заменить мешковину прорезного кармана  |  7 | 9 | 6 | 7,5 |
| 1-12 | Изготовить накладной карман и соединить с изделием | 15,5 | 19,5 | 12 | 15,5 |
| 1-13 | Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь | 18,5 | 24 | 16,5 | 19,5 |
| 1-14 | Изменить положение накладного кармана | 9 | 11,5 | 8 | 10 |
|  |  **РЕМОНТ БОРТОВ:*****(в цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель)*** |
| 1-15 | Заменить часть борта  | 11 | 14 | 9 | 11,5 |
| 1-16 | Отремонтировать один борт, изменить фасон | 22 | 28,5 | 19 | 24 |
| 1-17 | Расширить изделие планкой по бортам | 38,5 | 49,5 | 30,5 | 40 |
| 1-18 | Изменить фасон лацканов или отремонтировать | 28,5 | 37 | 25 | 33 |
| 1-19 | Изменить фасон воротника или отремонтировать | 27,5 | 36 | 23 | 29,5 |
|  |  **РЕМОНТ НИЗА И ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ:** |
| 1-20120а | Выровнять провисающую или укоротить отлетную подкладкуУкоротить подстежку | 915 | 11.519,5 | 7 | 9 |
| 1-21 | Сделать вновь одну шлицу, разрез | 15 | 19,5 | 11 | 14 |
| 1-22 | Укоротить или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м)  | 27,5 | 35,5 | 23 | 29,5 |
| 1-23 | То же, шириной внизу 2 м и более | 30,5 | 40 | 26,5 | 35 |
| 1-24 | То же, изделие со шлицей (ширина внизу изделия до 2 м) | 33 | 42,5 | 29,5 | 38,5 |
| 1-25 | То же, изделие со шлицей шириной внизу 2 м и более | 36,5 | 47 | 33 | 43 |
| 1-26 | Удлинить изделие по низу за счет надставки | 38,5 | 49,5 | 36 | 47 |
| 1-27 | Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии  | 27,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| 1-28 | Удлинить изделие за счет вставки по талии или бедрам, или низу | 44 | 57 | 38,5 | 49,5 |
| 1-29 | Заменить резинку в манжетах рукавов или поясе куртки | 18,5 | 24 | 15 | 19 |
| 1-29а | Ремонт шлицы | 6,5 | 9 | 6,5 | 9 |
| 1-29б | Обработать низ бейкой | 16 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  **РЕМОНТ ПОДКЛАДКИ И УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ:** |
|  1-30  | Сделать один внутренний карман | 8 | 10 | 5,5 | 7 |
|  1-32 | Заменить подкладку рукавов  | 12 | 15,5 | 11 | 14 |
| 1-33 | Заменить подкладку изделия ( спинка , полочки) | 36 | 47 | 27,5 | 35 |
| 1-33а | Заменить подкладку изделия ( спинка , полочки) + шлица  | 42 | 53 | 33,5 | 41 |
| 1-34 | Заменить подкладку рукавов частично | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 1-35 | Заменить подкладку в нижней части пальто | 19 | 24 | 14 | 18,5 |
| 1-36 | Заменить подкладку в капюшоне | 13 | 17 | 12 | 16 |
| 1-37 | Ремонт подкладки с утепляющей прокладкой +20% |  |  |  |  |
| 1-38 | Изготовить утепляющую прокладку (стег., без петель и пуговиц) | 38,5 | 49,5 | 38,5 | 49,5 |
| 1-39 | Подвести утепляющую прокладку в рукава | 14 | 18,5 | 13 | 17,5 |
| 1-40  | Подвести утепляющую прокладку в полочку и спинку | 36 | 47 | 27,5 | 35,5 |
| 1-40а | Вставить клин в подкладку | 13 | 14 | 8 | 11 |
|  |  **ИЗМЕНЕНИЕ ФАСОНА И ПОДГОНКА ИЗДЕЛИЯ ПО ФИГУРЕ :** |
| 1-41 | Изменить положение нагрудных вытачек или сделать вновь | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 1-42 | Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы) | 17,5 | 23 | 13 | 17,5 |
| 1-43 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава | 24 | 32 | 18,5 | 24 |
| 1-44 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах , выпарывая рукава частично | 29,5 | 38,5 | 22 | 28,5 |
| 1-45 | То же, выпарывая рукава полностью | 46 | 60,5 | 35 | 46 |
| 1-46 | Изменить ширину изделия за счет припусков по двум рельефам или сделать рельефы вновь | 24 | 32 | 18,5 | 24 |
| 1-47 | Укоротить, удлинить ,перенести плечевые швы, выпарывая рукава или воротник частично | 30,5 | 39,5 | 25 | 33 |
| 1-48 | Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы полностью  | 60,5 | 75,5 | 43 | 56 |
| 1-49 | Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника | 63,5 | 82,5 | 55 | 71,5 |
| 1-50 | Укоротить или удлинить пояс и вновь соединить с изделием (при выполнении работ по изменению ширины изделия на поясе) | 24 | 32 | 18,5 | 24 |

**Раздел 2. Ремонт мужских и женских брюк:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| од | Наименование работы  | Цена, руб., тыс. |
| Из любых матер. | Джинсы | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата  |
| 2-1 | Обработка низа брюк :-просто обметать-машинным способом-ручная подшивка-с тесьмой, манжетами, с разрезами сбоку-с сохранением «варенки»-на подкладке-с молниями-только подшить машинным - только подшить в ручную |  2 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 13,5 46 |  2 9,5 9,5 10 9,5 9,514- |  2 9,5 9,5 11 1112013569 |
| 2-2 | Заузить (расширить) брюки по среднему шву : -не затрагивая пояс-с открытым поясом-с притачным поясом | 810,51312,5 | 9-1414,5 | 1013,516,516,5 |
| 2-3 | Заузить (расширить) брюки по боковым швам :-затрагивая низ-затрагивая пояс-затрагивая пояс и низ-вставить клинья по боку | 1113151717 | 12,51417,519,517,5 | 1417202322 |
| 2-4 | Заузить (расширить) брюки по шаговым швам :-затрагивая низ-затрагивая средний шов-затрагивая низ и средний шов-вставить клинья | 910121314 | 1011,5131516 | 11,513,5161818 |
| 2-5 | Заузить по боку и шагу от колена вниз (убрать клеш) | 19,5 | 22 | 25,5 |
| 2-6 | Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек и припуска в среднем шве | 18,5 | 20 | 24 |
| 2-7 | Изготовить пояс и соединить с изделием | 16 | 17,5 | 21 |
| 2-8 | Укоротить брюки вверху на поясе, кокетке | 13 | 15 | 17 |
| 2-9 | Укоротить вверху брюки на резинке | 9 | 10 | 11,5 |
| 2-10 | Заменить подкладку кармана или приклад пояса, или сделать надставку в поясе | 11 | 12 | 14 |
| 2-11 | Заменить подкладку брюк | 19,5 | - | 22 |
| 2-12 | Застрочить карман | 4 | 4,5 | 5 |
| 2-13 | Сделать вновь карман | 10 | 11 | 13,5 |
| 2-13б | Один усложняющий к вышеперечисленному(лейбла, шлевка и т.д.) | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

**Раздел 3. Ремонт женской и мужской легкой одежды:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| код | Наименование работы  | Цена, руб., тыс. |
| Из любых матер. | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата  |
|  |  **РЕМОНТ ВОРОТНИКА:** |
| 3-1 | Отремонтировать или изготовить новый воротник | 12 | 15,5 |
| 3-2 | Обработать горловину обтачкой | 10 | 13 |
|  |  **РЕМОНТ РУКАВОВ:** |
| 3-3 | Изготовить вновь или отремонтировать манжеты и соединить с рукавами | 10,5 | 13,5 |
| 3-4 | Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из пройм | 7,5 | 10 |
| 3-5 | То же с манжетами | 9,5 | 12 |
| 3-6 | Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из пройм | 11 | 14 |
| 3-7 | То же с манжетами | 14 | 18,5 |
| 3-8 | Изменить положение неправильно вшитых рукавов | 17,6 | 23 |
| 3-93-9а | Удлинить или укоротить рукава с простым оформлением низаТо же, со шлицей,манжетами | 7,510 | 1012,5 |
| 3-10 | Поднять рукава по откату (укоротить рукава) | 16 | 20,5 |
| 3-11 | Углубить проймы изделия | 10 | 13,5 |
| 3-12 | Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками | 19,5 | 24 |
| 3-13 | Изготовить новые рукава и соединить с изделием | 22 | 28,5 |
| 3-14 | Отремонтировать манжеты, подгибая края внутрь  | 6,5 | 8,5 |
| 3-14а | Обработать рукова или проймы бейкой | 9 | 11 |
|  |  **ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИя** |   |  |
|  | ***Платье , юбка (ширина внизу до 2 м., + за 1 усложняющий элемент –шлица, разрез, расклешение…)*** |  **+** 2,50 | **+ 3,50** |
| 3-15 | Укоротить,выровнять или удлинить за счет припуска  | 9 | 12 |
| 3-16 | Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки | 14 | 18,5 |
| 3-17 | Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии(без обработки застежки в боковом шве) | 10 | 13 |
| 3-17а | Только подшить – машинным способом - ручным способом  | 5,57,5 | 7,511 |
| 3-18 | Удлинить изделие за счет вставки по линии талии(без обработки застежки в боковом шве),или бедрам,или низу | 22 | 28,5 |
| 3-19 | Укоротить вверху юбку на резинке (без застежки) | 10 | 13 |
| 3-20 | Укоротить вверху юбку на поясе(без стоимости перешива молнии)  | 14 | 18,5 |
|  | ***Блузка, сорочка, майка*** |  |  |
| 3-21 | Укоротить.удлинить машинным способом ( без разрезов) | 8 | 11 |
| 3-22 |  ….то же - с разрезами | 12,5 | 14 |
|  3-22а | Заузить по боковым | 11 | 13 |
| 33-22б | Обработать низ бейкой | 12 | 13 |
|  |  **И**зменение фасона и подгонка изделий по фигуре. |
| 3-23 | Изменить положение двух вытачек или сделать вытачки вновь | 7 | 9 |
| 3-24 | Изменить ширину спинки за счет припуска среднем шве | 9 | 11,5 |
| 3-25 | Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь | 13 | 17 |
| 3-26 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава | 13 | 17 |
| 3-27 | Изменить ширину изделия а счет припуска в боковых швах выпарывая рукава или обтачки пройм частично | 17,5 | 23 |
| 3-28 | Расширить изделие за счет вставок,планок по всей длине | 24 | 31,5 |
|  |  |  |  |
| 3-29 | Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы частично | 25,5 | 33,5 |
| 3-30 | Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах  | 38,5 | 49,5 |
| 3-31 | Изменить положение накладного кармана | 5,5 | 7 |
| 3-32 | Изготовить хлястик и втачать в боковые швы | 6,5 | 9 |
| 3-33 | Сделать вновь карман или одну шлицу, или один разрез в изделии | 7 | 9,5 |
| 3-34 | Ремонт шлицы Укоротить не выпариваяЗаузить пояс на резинке (1 шов)***Юбка (без стоимости обработки застежки)*** | 4,56,53 | 6 |
| 3-35 | Заузить, расширить юбку по боковым швам : ---  -- затрагивая пояс -- затрагивая низ -- затрагивая пояс и низ | 10141216,5 | 1317,51519,5 |
| 3-36 | Изменить ширину юбки по линии талии, распуская вытачки или сделать клинья  | 25 | 33 |
| 3-37 | Изготовить пояс и соединить с изделием | 13 | 17 |
|  |   **Подкладка**  1. Заменить подкладку : -- в юбке  -- в платье  2.Изменить длину или ширину подкладки изделия  |  16 28 4,5  |  20375,5 |

**Раздел 4.**  **Разные работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| код | Наименование работы  | Цена, руб., тыс. |
| Из любых матер. | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата  |
| 4-1 | Обметать шов , прострочить строчку (1м) | 1,7 | 2,3 |
| 4-2 | Сделать закрутку или обработать край швом в подгибку (1м) | 2,7 | 3,3 |
| 4-3 | Настрочить шторную ленту : -- узкую | 2,7 | 3,3 |
|  |  -- широкую | 3,3 | 4 |
| 4-4 | Стачать разорванный шов : -- в открытом месте (10 см) | 1.5 | 1,7 |
|  |  --в закрытом месте(10 см) | 3,2 | 4 |
| 4-5 | Сделать одну : -- петлю, обметанную, шлевку | 2,3 | 2,7 |
|  |  -- петлю обтачную | 3,3 | 4 |
|  | Окантовать бейкой (1м) | 4 | 5 |
|  | Московский шов (1м) | 4 | 5 |
|  | Раскрой штор + 30 % от стоимости заказа**Заменить молнию:** |  |  |
| 4-6 |  *До 20 см* *( на подкладке + 1р.) :*  |  |  |
|  |  -- простую  | 8 | 9 |
|  |  -- потайную  | 8,5 | 10 |
|  |  *-- в джинсы* | 8 | 10 |
| 4-7 | *21-50 см в легкой одежде* *(на подкладке + 2р )**:* |  |  |
|  |  --простую  | 11 | 14 |
|  |  --потайную  | 12 | 16 |
|  |  |  |  |
| 4-8 | ***Свыше 50 см в легкой одежде ( на подкладке + 2р50 )*** ***-- простую*** ***-- потайную*** | 1416 | 18,520,5 |
| 4-9 | ***21 – 50 см в верхней одежде ( + 1р50к за 1 усложн.***  ***элемент – планку ,кант ,утеплитель)*** | 16,5 | 21 |
| 4-10 | *Свыше 50 см в верхней одежде ( 2р50к за 1 усложн. элемент – планку , кант , утеплитель )* | 19,5 | 25,5 |
| 4-11 |  Штопка машинная ( 5 \* 5 см )  | 6 | 7 |
| 4-12 | Втачать заплатку ( 5 \* 5 см ) -- в открытом месте -- в закрытом месте | 56,5 | 68,5 |
| 4-12а | Вставить клин спереди горловины | 6,5 | 8,5 |
| 4-13 | Ремонт разрыва на коже ( 5 см ) : --в открытом месте  -- в закрытом месте  | -- | 68,5 |
| 4-14 | Нашить погоны | 8,5 | 11 |
| 4-15 | Нашить нарукавные знаки ( 1 шт) | 5,5 | 7 |
| 4-16 | Пришить плечевые накладки : -- в открытом месте -- в закрытом месте | 4,55,5 | 5,57 |
| 4-16а | Пришить курсовку | 5 | 6,5 |
| 4-16б | Пришить лейблу на - рюкзак - майку | 43 |  |
| 4-17 |  **Пришить пуговицу :**-- блуза, платье-- пиджак, пальто-- дубленка-- шуба  --дв.кнопка --крючек | 11,52,53,532 | 1,52--4 |