**Раздел 1. Ремонт верхней одежды**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование работы | Цена в руб. | | | |
| Пальто, полупальто, куртка (зимнее; с утеплителем д/с) | | Пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ | |
| Из любых матер. | Из натуральной кожи, замши, шелк, бархата, пуховые изд. | Из любых матер. | Из натуральной кожи, замши, шелка, бархата |
|  | **Ремонт воротника:** | | | | |
| 1-1 | Отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника, капюшона | 22 | 28,6 | 16,5 | 21,5 |
| 1-2 | Изготовить новый воротник и соединить с изделием | 33 | 39,6 | 22 | 26,4 |
| 1-3 | Изготовить новый капюшон и соединить с изделием | 44 | 57,2 | 33 | 39,6 |
|  | **РЕМОНТ РУКАВОВ:**  ***(стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель в ценах не учтена )*** | | | | |
| 1-4 | Изготовить или отремонтировать манжеты и соединить с рукавами | 15 | 19 | 13 | 17 |
| 1-5  1-5а | Укоротить рукава с простым оформлением низа  То же, рукава с хлястиками, манжетами, шлицами | 14,5  19,5 | 18,5  25,5 | 12,5  17,5 | 15,5  23 |
| 1-6  1-6а | Изменить ширину рук.,не выпарывая из пройм  То же, с манжетами ,шлицами | 14  22 | 18,5  28,5 | 13  19,5 | 17,6  25,5 |
| 1-7  1-7а | Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их частично их проймы  То же, с манжетами , шлицами | 20,5  30,5 | 27,5  33,5 | 18,5  22,5 | 24  29 |
| 1-8 | Изменить положение неправильно вшитых рукавов | 38,5 | 49,5 | 33 | 42,5 |
| 1-9 | Изготовить новые рукава и соединить с изделием | 49,5 | 63,5 | 44 | 52,5 |
| 1-10 | Изменить линию проймы и обработать обтачкой | 27,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| 1-10а | Удлинить за счет обтачки | 32 | 29,5 | 14 | 19,5 |
| 1-10б | Изменить линию проймы , выпарывая рукава уточняя боковые | 51,5 | 62,5 | 46 | 56 |
| 1-10в | Обработать низ бейкой | 11 | 14 | 11 | 14 |
|  | **РЕМОНТ КАРМАНОВ:**  ***(цены установлены на ремонт одного кармана )*** | | | | |
| 1-11 | Заменить мешковину прорезного кармана | 7 | 9 | 6 | 7,5 |
| 1-12 | Изготовить накладной карман и соединить с изделием | 15,5 | 19,5 | 12 | 15,5 |
| 1-13 | Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь | 18,5 | 24 | 16,5 | 19,5 |
| 1-14 | Изменить положение накладного кармана | 9 | 11,5 | 8 | 10 |
|  | **РЕМОНТ БОРТОВ:**  ***(в цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель)*** | | | | |
| 1-15 | Заменить часть борта | 11 | 14 | 9 | 11,5 |
| 1-16 | Отремонтировать один борт, изменить фасон | 22 | 28,5 | 19 | 24 |
| 1-17 | Расширить изделие планкой по бортам | 38,5 | 49,5 | 30,5 | 40 |
| 1-18 | Изменить фасон лацканов или отремонтировать | 28,5 | 37 | 25 | 33 |
| 1-19 | Изменить фасон воротника или отремонтировать | 27,5 | 36 | 23 | 29,5 |
|  | **РЕМОНТ НИЗА И ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИЯ:** | | | | |
| 1-20  120а | Выровнять провисающую или укоротить отлетную подкладку  Укоротить подстежку | 9  15 | 11.5  19,5 | 7 | 9 |
| 1-21 | Сделать вновь одну шлицу, разрез | 15 | 19,5 | 11 | 14 |
| 1-22 | Укоротить или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м) | 27,5 | 35,5 | 23 | 29,5 |
| 1-23 | То же, шириной внизу 2 м и более | 30,5 | 40 | 26,5 | 35 |
| 1-24 | То же, изделие со шлицей (ширина внизу изделия до 2 м) | 33 | 42,5 | 29,5 | 38,5 |
| 1-25 | То же, изделие со шлицей шириной внизу 2 м и более | 36,5 | 47 | 33 | 43 |
| 1-26 | Удлинить изделие по низу за счет надставки | 38,5 | 49,5 | 36 | 47 |
| 1-27 | Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии | 27,5 | 35,5 | 24 | 32 |
| 1-28 | Удлинить изделие за счет вставки по талии или бедрам, или низу | 44 | 57 | 38,5 | 49,5 |
| 1-29 | Заменить резинку в манжетах рукавов или поясе куртки | 18,5 | 24 | 15 | 19 |
| 1-29а | Ремонт шлицы | 6,5 | 9 | 6,5 | 9 |
| 1-29б | Обработать низ бейкой | 16 | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **РЕМОНТ ПОДКЛАДКИ И УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ:** | | | | |
| 1-30 | Сделать один внутренний карман | 8 | 10 | 5,5 | 7 |
| 1-32 | Заменить подкладку рукавов | 12 | 15,5 | 11 | 14 |
| 1-33 | Заменить подкладку изделия ( спинка , полочки) | 36 | 47 | 27,5 | 35 |
| 1-33а | Заменить подкладку изделия ( спинка , полочки) + шлица | 42 | 53 | 33,5 | 41 |
| 1-34 | Заменить подкладку рукавов частично | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 1-35 | Заменить подкладку в нижней части пальто | 19 | 24 | 14 | 18,5 |
| 1-36 | Заменить подкладку в капюшоне | 13 | 17 | 12 | 16 |
| 1-37 | Ремонт подкладки с утепляющей прокладкой +20% |  |  |  |  |
| 1-38 | Изготовить утепляющую прокладку (стег., без петель и пуговиц) | 38,5 | 49,5 | 38,5 | 49,5 |
| 1-39 | Подвести утепляющую прокладку в рукава | 14 | 18,5 | 13 | 17,5 |
| 1-40 | Подвести утепляющую прокладку в полочку и спинку | 36 | 47 | 27,5 | 35,5 |
| 1-40а | Вставить клин в подкладку | 13 | 14 | 8 | 11 |
|  | **ИЗМЕНЕНИЕ ФАСОНА И ПОДГОНКА ИЗДЕЛИЯ ПО ФИГУРЕ :** | | | | |
| 1-41 | Изменить положение нагрудных вытачек или сделать вновь | 10 | 13 | 8 | 10 |
| 1-42 | Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы) | 17,5 | 23 | 13 | 17,5 |
| 1-43 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава | 24 | 32 | 18,5 | 24 |
| 1-44 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах , выпарывая рукава частично | 29,5 | 38,5 | 22 | 28,5 |
| 1-45 | То же, выпарывая рукава полностью | 46 | 60,5 | 35 | 46 |
| 1-46 | Изменить ширину изделия за счет припусков по двум рельефам или сделать рельефы вновь | 24 | 32 | 18,5 | 24 |
| 1-47 | Укоротить, удлинить ,перенести плечевые швы, выпарывая рукава или воротник частично | 30,5 | 39,5 | 25 | 33 |
| 1-48 | Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы полностью | 60,5 | 75,5 | 43 | 56 |
| 1-49 | Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника | 63,5 | 82,5 | 55 | 71,5 |
| 1-50 | Укоротить или удлинить пояс и вновь соединить с изделием (при выполнении работ по изменению ширины изделия на поясе) | 24 | 32 | 18,5 | 24 |

**Раздел 2. Ремонт мужских и женских брюк:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| од | Наименование работы | Цена, руб., тыс. | | |
| Из любых матер. | Джинсы | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата |
| 2-1 | Обработка низа брюк :  -просто обметать  -машинным способом  -ручная подшивка  -с тесьмой, манжетами, с разрезами сбоку  -с сохранением «варенки»  -на подкладке  -с молниями  -только подшить машинным  - только подшить в ручную | 2  8,5  9,5  9,5  9,5  9,5  13,5  4  6 | 2  9,5  9,5  10  9,5  9,5  14  - | 2  9,5  9,5  11  11  120  135  6  9 |
| 2-2 | Заузить (расширить) брюки по среднему шву :  -не затрагивая пояс  -с открытым поясом  -с притачным поясом | 8  10,5  13  12,5 | 9  -  14  14,5 | 10  13,5  16,5  16,5 |
| 2-3 | Заузить (расширить) брюки по боковым швам :  -затрагивая низ  -затрагивая пояс  -затрагивая пояс и низ  -вставить клинья по боку | 11  13  15  17  17 | 12,5  14  17,5  19,5  17,5 | 14  17  20  23  22 |
| 2-4 | Заузить (расширить) брюки по шаговым швам :  -затрагивая низ  -затрагивая средний шов  -затрагивая низ и средний шов  -вставить клинья | 9  10  12  13  14 | 10  11,5  13  15  16 | 11,5  13,5  16  18  18 |
| 2-5 | Заузить по боку и шагу от колена вниз (убрать клеш) | 19,5 | 22 | 25,5 |
| 2-6 | Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек и припуска в среднем шве | 18,5 | 20 | 24 |
| 2-7 | Изготовить пояс и соединить с изделием | 16 | 17,5 | 21 |
| 2-8 | Укоротить брюки вверху на поясе, кокетке | 13 | 15 | 17 |
| 2-9 | Укоротить вверху брюки на резинке | 9 | 10 | 11,5 |
| 2-10 | Заменить подкладку кармана или приклад пояса, или сделать надставку в поясе | 11 | 12 | 14 |
| 2-11 | Заменить подкладку брюк | 19,5 | - | 22 |
| 2-12 | Застрочить карман | 4 | 4,5 | 5 |
| 2-13 | Сделать вновь карман | 10 | 11 | 13,5 |
| 2-13б | Один усложняющий к вышеперечисленному(лейбла, шлевка и т.д.) | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

**Раздел 3. Ремонт женской и мужской легкой одежды:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование работы | Цена, руб., тыс. | |
| Из любых матер. | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата |
|  | **РЕМОНТ ВОРОТНИКА:** | | |
| 3-1 | Отремонтировать или изготовить новый воротник | 12 | 15,5 |
| 3-2 | Обработать горловину обтачкой | 10 | 13 |
|  | **РЕМОНТ РУКАВОВ:** | | |
| 3-3 | Изготовить вновь или отремонтировать манжеты и соединить с рукавами | 10,5 | 13,5 |
| 3-4 | Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из пройм | 7,5 | 10 |
| 3-5 | То же с манжетами | 9,5 | 12 |
| 3-6 | Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из пройм | 11 | 14 |
| 3-7 | То же с манжетами | 14 | 18,5 |
| 3-8 | Изменить положение неправильно вшитых рукавов | 17,6 | 23 |
| 3-9  3-9а | Удлинить или укоротить рукава с простым оформлением низа  То же, со шлицей,манжетами | 7,5  10 | 10  12,5 |
| 3-10 | Поднять рукава по откату (укоротить рукава) | 16 | 20,5 |
| 3-11 | Углубить проймы изделия | 10 | 13,5 |
| 3-12 | Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками | 19,5 | 24 |
| 3-13 | Изготовить новые рукава и соединить с изделием | 22 | 28,5 |
| 3-14 | Отремонтировать манжеты, подгибая края внутрь | 6,5 | 8,5 |
| 3-14а | Обработать рукова или проймы бейкой | 9 | 11 |
|  | **ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ИЗДЕЛИя** |  |  |
|  | ***Платье , юбка (ширина внизу до 2 м., + за 1 усложняющий элемент –шлица, разрез, расклешение…)*** | **+** 2,50 | **+ 3,50** |
| 3-15 | Укоротить,выровнять или удлинить за счет припуска | 9 | 12 |
| 3-16 | Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки | 14 | 18,5 |
| 3-17 | Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии(без обработки застежки в боковом шве) | 10 | 13 |
| 3-17а | Только подшить – машинным способом  - ручным способом | 5,5  7,5 | 7,5  11 |
| 3-18 | Удлинить изделие за счет вставки по линии талии(без обработки застежки в боковом шве),или бедрам,или низу | 22 | 28,5 |
| 3-19 | Укоротить вверху юбку на резинке (без застежки) | 10 | 13 |
| 3-20 | Укоротить вверху юбку на поясе(без стоимости перешива молнии) | 14 | 18,5 |
|  | ***Блузка, сорочка, майка*** |  |  |
| 3-21 | Укоротить.удлинить машинным способом ( без разрезов) | 8 | 11 |
| 3-22 | ….то же - с разрезами | 12,5 | 14 |
| 3-22а | Заузить по боковым | 11 | 13 |
| 33-22б | Обработать низ бейкой | 12 | 13 |
|  | **И**зменение фасона и подгонка изделий по фигуре. | | |
| 3-23 | Изменить положение двух вытачек или сделать вытачки вновь | 7 | 9 |
| 3-24 | Изменить ширину спинки за счет припуска среднем шве | 9 | 11,5 |
| 3-25 | Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь | 13 | 17 |
| 3-26 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава | 13 | 17 |
| 3-27 | Изменить ширину изделия а счет припуска в боковых швах выпарывая рукава или обтачки пройм частично | 17,5 | 23 |
| 3-28 | Расширить изделие за счет вставок,планок по всей длине | 24 | 31,5 |
|  |  |  |  |
| 3-29 | Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы частично | 25,5 | 33,5 |
| 3-30 | Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах | 38,5 | 49,5 |
| 3-31 | Изменить положение накладного кармана | 5,5 | 7 |
| 3-32 | Изготовить хлястик и втачать в боковые швы | 6,5 | 9 |
| 3-33 | Сделать вновь карман или одну шлицу, или один разрез в изделии | 7 | 9,5 |
| 3-34 | Ремонт шлицы  Укоротить не выпаривая  Заузить пояс на резинке (1 шов)  ***Юбка (без стоимости обработки застежки)*** | 4,5  6,5  3 | 6 |
| 3-35 | Заузить, расширить юбку по боковым швам : ---    -- затрагивая пояс  -- затрагивая низ  -- затрагивая пояс и низ | 10  14  12  16,5 | 13  17,5  15  19,5 |
| 3-36 | Изменить ширину юбки по линии талии, распуская вытачки или сделать клинья | 25 | 33 |
| 3-37 | Изготовить пояс и соединить с изделием | 13 | 17 |
|  | **Подкладка**  1. Заменить подкладку : -- в юбке  -- в платье  2.Изменить длину или ширину подкладки изделия | 16  28  4,5 | 20  37  5,5 |

**Раздел 4.**  **Разные работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | Наименование работы | Цена, руб., тыс. | |
| Из любых матер. | Из нат. кожи, замши, шелк, бархата |
| 4-1 | Обметать шов , прострочить строчку (1м) | 1,7 | 2,3 |
| 4-2 | Сделать закрутку или обработать край швом в подгибку (1м) | 2,7 | 3,3 |
| 4-3 | Настрочить шторную ленту : -- узкую | 2,7 | 3,3 |
|  | -- широкую | 3,3 | 4 |
| 4-4 | Стачать разорванный шов : -- в открытом месте (10 см) | 1.5 | 1,7 |
|  | --в закрытом месте(10 см) | 3,2 | 4 |
| 4-5 | Сделать одну : -- петлю, обметанную, шлевку | 2,3 | 2,7 |
|  | -- петлю обтачную | 3,3 | 4 |
|  | Окантовать бейкой (1м) | 4 | 5 |
|  | Московский шов (1м) | 4 | 5 |
|  | Раскрой штор + 30 % от стоимости заказа  **Заменить молнию:** |  |  |
| 4-6 | *До 20 см* *( на подкладке + 1р.) :* |  |  |
|  | -- простую | 8 | 9 |
|  | -- потайную | 8,5 | 10 |
|  | *-- в джинсы* | 8 | 10 |
| 4-7 | *21-50 см в легкой одежде* *(на подкладке + 2р )**:* |  |  |
|  | --простую | 11 | 14 |
|  | --потайную | 12 | 16 |
|  |  |  |  |
| 4-8 | ***Свыше 50 см в легкой одежде ( на подкладке + 2р50 )***    ***-- простую***  ***-- потайную*** | 14  16 | 18,5  20,5 |
| 4-9 | ***21 – 50 см в верхней одежде ( + 1р50к за 1 усложн.***  ***элемент – планку ,кант ,утеплитель)*** | 16,5 | 21 |
| 4-10 | *Свыше 50 см в верхней одежде ( 2р50к за 1 усложн. элемент – планку , кант , утеплитель )* | 19,5 | 25,5 |
| 4-11 | Штопка машинная ( 5 \* 5 см ) | 6 | 7 |
| 4-12 | Втачать заплатку ( 5 \* 5 см ) -- в открытом месте  -- в закрытом месте | 5  6,5 | 6  8,5 |
| 4-12а | Вставить клин спереди горловины | 6,5 | 8,5 |
| 4-13 | Ремонт разрыва на коже ( 5 см ) : --в открытом месте  -- в закрытом месте | -  - | 6  8,5 |
| 4-14 | Нашить погоны | 8,5 | 11 |
| 4-15 | Нашить нарукавные знаки ( 1 шт) | 5,5 | 7 |
| 4-16 | Пришить плечевые накладки : -- в открытом месте  -- в закрытом месте | 4,5  5,5 | 5,5  7 |
| 4-16а | Пришить курсовку | 5 | 6,5 |
| 4-16б | Пришить лейблу на - рюкзак  - майку | 4  3 |  |
| 4-17 | **Пришить пуговицу :**  -- блуза, платье    -- пиджак, пальто  -- дубленка  -- шуба    --дв.кнопка  --крючек | 1  1,5  2,5  3,5  3  2 | 1,5  2  -  -  4 |